Приложение № 2 к извещению
от «13» ноября 2020 года

                     ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ (ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ)
	№ п/п
	Наименование, технические характеристики, краткое описание
	Кол-во, шт.
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4

	1
	    Огнетушитель углекислотный ОУ-5 (или аналог)
1.            1. Назначение изделия 
2. Огнетушители СО2 (углекислотные) предназначены для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний на электрифицированном железно-дорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ.
           2. Технические характеристики

     Нормативные значение показателей огнетушителей ОУ-5 - ВСЕ-01 (или аналогов)

1. Вместимость корпуса не менее, 6,7 л.

2. Масса заряда двуокиси углерода, 5-0,25 кг.

3. Огнетушащая способность по классам пожаров не ниже: -модельный очаг класса 55В 

4. Диапазон температур эксплуатации, °С-40;+50

5. Длина струи ОТВ, не менее 3 м.
6. Наличие гибкого шланга +

7. Рабочее давление в корпусе, при t=20°C 5,88 МПа.
8. Величина утечки в год, не более 50 г. 

9. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 8 с.
10. Масса брутто огнетушителя, не более, 16 кг.
11. Назначенный срок службы огнетушителя, не менее 10 лет.

12. Перезарядка и техническое обслуживание 1 раз в 5 лет
           3. Огнетушитель состоит из:

- стального корпуса;

- запорно-пускового устройства;

- шланга и раструба для ОУ-5 (или оналога)

           4. Устройство и принцип работы огнетушителя

Работа углекислого огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под воздействием давления, создаваемого

насыщенным паром двуокиси углерода. Двуокись углерода, попадая в зону горения, понижает концентрацию кислорода, охлаждает горящие

предметы, в результате горение прекращается.
             5. Гарантийные обязательства

6.1. Огнетушитель должен соответствовать требованиям ТУ 4854-003-61192961-2010 ГОСТ Р 51057-2001 

6.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
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